**耳鸣康复治疗仪技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耳鸣康复治疗仪技术参数 | | |
| 序号 | 参数 | |
| 1 | 工作条件 | 1.1.环境温度范围：+5℃～+40℃ |
| 1.2. 相对湿度：≤80% |
| 1.3. 大气压力范围：86.0kpa～106.0kpa |
| 1.4. 电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz |
| 1.5. 输入功率：10W |
| 1.6. 设备安全分类：I类BF型 |
| 1.7. 熔断器的额定值：0.5A |
| 2 | 主机性能 | 2.1. 输出频率范围 输出频率在70～22000Hz，允许误差±20%。 |
| 2.2. 声级输出范围 0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围±10%； |
| 2.3. 治疗时间 治疗时间30分钟，误差范围±10%。 |
| 3 | 配置清单 | 3.1. 耳鸣康复治疗仪主机 1台 |
| 3.2. 耳机 1副 |
| 3.3. 耳机挂架 1只 |
| 3.4. 电源线 1根 |
| 3.5. 产品手册 1本 |
| 3.6. 操作卡 1张 |
| 4 | 其他 | 4.1. 主机免费保修三年 |
| 5 | 备注 | 以上参数需全部满足，一条不满足废标处理。 |