**附件：北院区灯杆旗制作技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | **灯杆旗制作** | 一、材质及参数1.规格：102\*100cm;画面规格：72cm\*35cm；2.材质：2.5cm镀锌管+0.8cm镀锌底板+户外PP画面。二、规格及样式 | 杆 | 23 |

备注：上述报价包括但不限于为完成本项目所需的版面设计、排版、货物成本、人工、包装、运输、现场落地、安装及安装损耗、辅材（包箍、螺栓等）、调试、验收、税费等其他各项与之有关的所有费用。