# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 人工耳蜗植入体及声音处理器 | 1.人工耳蜗包含人工耳蜗植入体和声音处理器两部分组成  2.声音处理器参数：  声音输入范围：100-8000Hz  麦克风数量： 2个及以上  可记忆程序数量：4个及以上  防水防尘等级：IP44及以上  供电电池：充电电池和锌空气电池两种  无线配件：可链接无线配件及APP  3.人工耳蜗植入体参数：  植入体材质：钛金属，外附硅胶涂层  植入体厚度：6.9毫米及以内  电极数量：22个及以上  可进行神经遥测反应  刺激模式：单极、双极或共地  植入体MRI 兼容性：1.5T，头部检查时，磁体可取出  产品可靠性：产品可靠性高 | 套 | 1 | 295000 |  |
|  | 说明：  响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 | | | | | |

### **二、****人员培训要求**

中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### **三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**四、报价要求**

本项目采用总价报价，报价费用包含但不局限于：产品费用、手术器械及辅助材料、术后声音处理器开机费用等、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、利润、售后服务等为完成本项目所需要的其他一切费用。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

供货完成并经采购人验收合格后支付合同价款的90%，剩余10%待一年后一次性付清。